附件：

内蒙古博物院保护修复设备采购需求

 **本项目最高限价：79800元 设备质保期：24个月**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 参数 | 备注 |
| 切角机 | 1台 | 1.用途：制作画框2.面板长：≥75cm3.工作方式：电机带动4.工作行程：≥220mm5.切割厚度：≥8cm | 需提供操作指导及安全使用指导服务 |
| 钉角机 | 1台 | 1.用途：制作画框2.操作方式：触屏3.动力来源：空压机4.气压：0.6-0.8mpa5.行程：不小于200mm6.可钉角度：90度直角/120度六角7.装订型号：5/7/8/10/12/15号8.尺寸：800\*1050\*1100mm内 | 需提供操作指导及安全使用指导服务 |
| 卡纸刀 | 1台 | 1.切割长度不小于2.4m2.切割厚度：1-1.5mm3.附件：90度直刀头2个、45度拉刀头2个4. 材质：密度板底板+铝合金 | 需提供操作指导及安全使用指导服务 |
| 恒温水浴脱盐装置 | 1台 | 1.内置温度控制程序，确保设备运行稳定2.LED窗口数显温度测量值及温度设定值，触摸按键操作3.温度范围：室温—80℃4.温度波动度：±0.05℃以内5.工作槽尺寸：≥400×320×200mm6.循环泵流量：≥5L/min7.工作槽开口：≥300×260mm | 需提供使用指导技术服务1次 |
| 平面显微镜 | 1台 | 1.感光芯片： CMOS128万像素彩色2.存储空间：≥64GB 3.放大倍率：60x-200x4.续航时间：连续拍摄工作大于3小时5.网络接口：WIFI6.操作系统：安卓5.07.操作温度：5-35 ℃8.数码变倍：≥2位9.储存温度： -20℃ ~+50 ℃10.图像格式：JPG 、BMP11.照明光源：Led 灯光，支持红外led、紫外led、可见光led。高亮度白光LED\*8200C 400C12.图像采集：红外、紫外、可见光，支持背光13.红外支持850nm， 紫外支持365nm | 需提供使用指导技术服务1次 |
| 电子回潮机 | 1套 | 1.可用于各种纸本和织物的加湿加热清洗，对于物体的剥离，胶体的软化去除2.温度范围：20°C—90°C3.加热功率：≥140W4.加热电源：24V5.绝缘等级：1级6.电源：230V-50Hz7.储罐容量：≥8升8.加湿效率：≥280亳升/小时9.体重：≤5.8公斤 | 需提供文物保护使用技术指导服务1-2天 |
| 真空清洁机 | 1套 | 1.用于纺织品文物回潮处理2.抽气速度≥13L/min3.真空度≥90mbar4.压力≥4bar5.接管口径≤7mm 6.可抽取有机溶剂或酸碱性气体 | 需提供文物保护使用技术指导服务1-2天 |