附件：

内蒙古博物院保护修复设备采购需求

**本项目最高限价：79800元 设备质保期：24个月**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 参数 | 备注 |
| 切角机 | 1台 | 1.用途：制作画框  2.面板长：≥75cm  3.工作方式：电机带动  4.工作行程：≥220mm  5.切割厚度：≥8cm | 需提供操作指导及安全使用指导服务 |
| 钉角机 | 1台 | 1.用途：制作画框  2.操作方式：触屏  3.动力来源：空压机  4.气压：0.6-0.8mpa  5.行程：不小于200mm  6.可钉角度：90度直角/120度六角  7.装订型号：5/7/8/10/12/15号  8.尺寸：800\*1050\*1100mm内 | 需提供操作指导及安全使用指导服务 |
| 卡纸刀 | 1台 | 1.切割长度不小于2.4m  2.切割厚度：1-1.5mm  3.附件：90度直刀头2个、45度拉刀头2个  4. 材质：密度板底板+铝合金 | 需提供操作指导及安全使用指导服务 |
| 恒温水浴  脱盐装置 | 1台 | 1.内置温度控制程序，确保设备运行稳定  2.LED窗口数显温度测量值及温度设定值，触摸按键操作  3.温度范围：室温—80℃  4.温度波动度：±0.05℃以内  5.工作槽尺寸：≥400×320×200mm  6.循环泵流量：≥5L/min  7.工作槽开口：≥300×260mm | 需提供使用指导技术服务1次 |
| 平面显微镜 | 1台 | 1.感光芯片： CMOS128万像素彩色  2.存储空间：≥64GB  3.放大倍率：60x-200x  4.续航时间：连续拍摄工作大于3小时  5.网络接口：WIFI  6.操作系统：安卓5.0  7.操作温度：5-35 ℃  8.数码变倍：≥2位  9.储存温度： -20℃ ~+50 ℃  10.图像格式：JPG 、BMP  11.照明光源：Led 灯光，支持红外led、紫外led、可见光led。高亮度白光LED\*8200C 400C  12.图像采集：红外、紫外、可见光，支持背光  13.红外支持850nm， 紫外支持365nm | 需提供使用指导技术服务1次 |
| 电子回潮机 | 1套 | 1.可用于各种纸本和织物的加湿加热清洗，对于物体的剥离，胶体的软化去除  2.温度范围：20°C—90°C  3.加热功率：≥140W  4.加热电源：24V  5.绝缘等级：1级  6.电源：230V-50Hz  7.储罐容量：≥8升  8.加湿效率：≥280亳升/小时  9.体重：≤5.8公斤 | 需提供文物保护使用技术指导服务1-2天 |
| 真空清洁机 | 1套 | 1.用于纺织品文物回潮处理  2.抽气速度≥13L/min  3.真空度≥90mbar  4.压力≥4bar  5.接管口径≤7mm  6.可抽取有机溶剂或酸碱性气体 | 需提供文物保护使用技术指导服务1-2天 |